|  |
| --- |
|  **LONGLIFE SERIES** |

**LONGLIFE-serien** är professionella lyssningsapparater som är utvecklade för långvarig standby-användning. De är utrustade med HQ-mikrofoner och inbyggda batterier.

Det finns olika varianter av serien som är utrustad med

samma modul, ta därför en titt på din förpackning för att se hur länge din förpackning håller. Startversionen är LongLife 10

som varar i 10 dagar.

|  |
| --- |
| **SNABB INSTALLATIONSGUIDE:** |

**VIKTIGT DEN ÄR INTE UTVECKLAD FÖR 220V KONTINUERLIG ANVÄNDNING**

**DIODE FLASHING SIGNALS:**

**1.** **. SLÅ PÅ ENHETEN**

1. Öppna försiktigt SIM-KORT-facket

2. Sätt i ett SIM-kort med pinkoden avstängd eller ett minneskort

 in i enheten.

3. Håll ned strömknappen i 5 sekunder (lysdioderna tänds)

**2. SAMTALSFUNKTION**

1. Ställ in huvudnumret på din mobiltelefon via SMS

2. (t.ex. 000#ditt telefonnummer#).

3. Slå enhetens nummer.

4. Enheten svarar på samtalet och sedan går det att lyssna på

 miljö.

5. För att ringa tillbaka, skicka ett SMS 333 till enhetsnumret. När

 volymen överstiger 60dB, kommer enheten att ringa det förinställda huvudnumret.

|  |
| --- |
| **VARNING** |

Denna bruksanvisning kan skilja sig något från den specifika produkten. Innan du börjar använda enheten, kontrollera dina lokala juridiska villkor. Varken leverantör eller distributör tar inget ansvar för att använda enheten i strid med lokal lag.

|  |
| --- |
| **SMS KOMMANDON**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ställa in huvudnummer för locator** |  | 000#phone number#Ex. 000#606053025# |
| **Ljuddetektering** | 222 | När den överstiger 60dB spelar den in 10 minuters ljud på minneskortet |
| **Ring tillbaka** | 333 | När den överskrider 60dB ringer den det inställda huvudnumret |
| **Inaktivera alla****funktioner** | 555 | Avbryter alla inställda funktioner |
| **Sms vibrationsdetektering** | 666 | Den skickar ett SMS till masternumret vid vibrationerupptäckt |
| **Ring vibrationsdetektering** | 777 | Ringer huvudnumret för vibration detekteras |
| **Skickar en plats** | 999 | Skickar den aktuella platsen viaSMS |
| **Återställning av lösenord** | pwrst | Återställer det inställda lösenordet |
| **Fabriksåterställning** | 1122 | Återställer enheten till fabriksinställningarna |
| **Imei check** | Imei# | Visar enhetens imei |
| **Starta om enheten** | SYSRST# | Startar om enheten |
| **LED på/av** | LED#on / LED#off | Slår på dioden Slår av dioden |

|  |
| --- |
| **FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL** |

1. LongLife-modulen

2. Batteriladdare

3. Kabel

4. 3M-dekal för enklare placering

|  |
| --- |
| **ANVÄNDBAR INFORMATION** |

Om batteriet är helt urladdat kommer laddningen att starta 3 minuter efter att enheten anslutits till strömförsörjningen. Vi rekommenderar att du formaterar batteriet

innan du börjar använda enheten. Ladda enheten i minst 10 timmar

och låt det sedan tömmas. Upprepa tre gånger. Efter enheten kommer att vara helt

formaterad, ladda den i 8 timmar, helst. Observera, kvaliteten på mobilen

signal på installationsplatsen påverkar starkt kvaliteten på avlyssningen

När enheten inte är laddningsbar, sätt i SIM-kortet igen eller ladda om

enhet. När återuppringningsfunktionen inte fungerar korrekt, även om den är aktiverad, sätt i SIM-kortet igen